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                                  ООО ТД«ГрадСтройУрал»

 ИНН 6658464838 КПП 665801001 юр.адрес: 620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 10 оф.,45 р/сч 407 02810938190000 885; к/сч 301018101000000 00964 в филиале «Екатеринбургский» ОАО «Альфа-Банк», БИК 046577964 тел. 290-96-55; факс 233-59-95; e-mail: gsu66@yandex.ru http://www.gsu66
Все представленные смеси торговой марки "Weissmark" производятся на основе молотого мрамора с применением химических добавок ведущих европейских производителей. 


	№ п/п
	Наименование

ТУ 5745-001-48497464-2016

ГОСТ 31357-2007,

ГОСТ 28013-98,

ГОСТ 31189-2015

	1
	Базовый клей для плитки KZ-102

Для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены и полы из блоков, кирпича, бетонокерамической плитки на стены и полы, как внутри, так и снаружи помещений с любой влажностью. Упаковка 25 кг.

Расход 3-7 кг на 1 м²  уложенной плитки. [image: image2.jpg]W WEISSMARK




Цена от 200 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.


	2
	Усиленный клей для плитки KZ-103

Для укладки керамической, кафельной, каменной плитки на стены и полы из блоков, кирпича, бетона с повышенными требованиями к прочности сцепления с поверхностью внутри и снаружи помещений с любой влажностью. Допускается укладка плитки по плитке. Используется при устройстве системы «теплый пол». Упаковка 25 кг.
Средний расход 5-10 кг на 1м²  уложенной плитки.
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Цена от 243 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.


	3
	Клей для керамогранита  природного камня КZ-105

Для укладки тяжелых плит из керамогранита или искусственного и натурального камня на стены и полы из бетона, блоков, кирпича как снаружи, так и внутри помещений. Особенно рекомендуется при устройстве теплых полов. Упаковка 25 кг.

Расход 5-15 кг на 1 м²[image: image4.jpg]



Цена .от 313 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.



	4
	Клей для пеноблоков  и газобетона  MZ-411

Для тонкошовной укладки всех видов блоков из пенобетона, газобетона и керамзитобетона. Также рекомендуется для блоков из арболита. Время достижения прочности на разрыв, равной с блоком типа «Хебель» 24 часа. Упаковка 25 кг.

Расход 25-30 кг. На 1 куб. метр уложенных блоков. [image: image5.jpg]



Цена от 210 руб. 00 коп.  с учетом  НДС

	5
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Клей для пазогребневых  плит MG-415
Для монтажа пазогребневых плит, для приклеивания гипсовых комбинированных панелей, гиспокартоных листов (ГКЛ), а также изоляционных материалов на бетонные, кирпичные, оштукатуренные стены с неровной поверхностью внутри помещений. Упаковка 21 кг.

Расход от 2 до 4 кг на 1 м²  плит.

Цена от 257 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.

	6
	Теплоизолирующая кладочная смесь MZ-412
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Для укладки крупноформатных керамических блоков типа «Winerberger» на толстые швы от 10 до 15 мм. Обеспечивает сильное сцепление блоков,  малую теплопроводность не более 0,2 готового шва, обеспечивает легкость укладки – рабочий раствор не проваливается в щели, свежий шов не «плывет» под собственным весом и весом верхнего блока. Повышенная скорость набора прочности для кладки наружных стен, зданий из крупноформатных керамических блоков (теплой керамики), блоков из пенобетона и керамзитобетона. Также рекомендуется для укладки блоков из арболита. Упаковка 21 кг.
Цена от 285 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.
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Клей монтажный для фасадной теплоизоляции MZ-418

Для профессиональной укладки плит утеплителя на основе пенополистирола, эструдированного пенополистирола, минплиты и др. на фасады зданий с последующим нанесением на внешнюю поверхность утеплителя армирующего слоя со стеклосеткой внутри. Клей монтажный для фасадной теплоизоляции представляет собой сухую цементно-известковую смесь, модифицированную полимерами, которая при затворении водой образует пластичную клеевую шпатлевочную массу. Применяется в системах теплоизоляции фасадов, как фиксирующий и армирующий состав для плит из минеральной ваты или пенопласта, а также для укрепления оснований, подверженных растрескиванию. Готовая к употреблению смесь обладает высокой пластичностью, низкой липкостью к инструменту, хорошей водоудерживающей способностью, большим открытым временем и стойкостью к сползанию (фиксирующей способностью). Высокая прочность и адгезия затвердевшего раствора обеспечивает надежную фиксацию и армирование утеплителя. Образующаяся с внешней стороны поверхность полностью подготовлена под дальнейшую чистовую отделку. Состав универсален, одна и та же композиция используется как фиксирующий клей и в качестве накрывочной тонкой штукатурки для внешнего армирования утеплителя. Упаковка 25 кг. 
Усредненный расход: 1,5-1,6 кг на 1 мм толщины на 1 м² поверхности

Цена от  355 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.
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Основная бетонная стяжка для теплых полов BZ-503

Основная бетонная стяжка пола с элементами самовыравнивания. Содержит термокомпенсаторы тепловых расширений. Идеальна для устройства теплых полов. Время хождения по поверхности – 3 суток после заливки. Для создания основной бетонной стяжки полов, работающей при больших перепадов  температур и с высокой нагрузочной способностью, в том числе вибрационной. Рекомендуется для нанесения на старый и новый бетон, кирпич и другие поверхности для наружных и внутренних работ. Подходит для любых видов конечных напольных покрытий. Упаковка 25 кг.

Расход 15-16 кг на 1 мм толщины на 1м² поверхности.
Цена от   228 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.

	9
	Быстротвердеющий наливной пол  BG 506 (гипсовый)

Для создания основной и финишной стяжки полов в сухих помещениях. Под любые виды конечных напольных покрытий, включая ламинат, паркет, напольную плитку, ковровые покрытия, линолеум и пр. Рекомендуется для заливки «теплых полов» с электрическим и водяным обогревом. Используется для нанесения на старый и новый бетон, кирпич и другие поверхности. Упаковка 25 кг.
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 Расход 15 кг на 1 м²  Время хождения по поверхности – 12 часов после заливки.

Цена  299 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.
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Гипсовая штукатурка паропроницаемая для внутренних работ  PG-201

Толщина нанесения от 5 до 50 мм, отлично выравнивается. Содержит тонкий наполниель, опытный мастер добивается отсутствия необходимости финишного шпаклевания. Для нанесения штукатурного слоя вручную на стены и потолки по поверхностям из бетона, кирпича, гипскартона, стекломагнезитовых листов и др. Для внутренних работ. Позволяет получать готовую поверхность под окраску без использования шпаклевки. Упаковка 30 кг.
Расход около 10 кг на 1 м²  на 1 см толщины.
Цена от 285 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.

	11
	Штукатурка цементно-известковая PZ-204
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-204 фасадная паропроницаемая «Weissmark» представляет собой многокомпонентную сухую смесь на основе цементного вяжущего, микромрамора, извести и комплекса модифицирующих добавок. Состав используют для оштукатуривания поверхностей из бетона, кирпича, блоков из пено-, керамзито- и полистиролбетона снаружи и внутри помещений. Растворная смесь обладает высокими пластичностью и прочностью. Один из самых бюджетных вариантов для фасадных штукатурных работ. Безусадочность раствора обеспечивает ему высокую трещиностойкость, что позволяет наносить состав толстым слоем. Упаковка 25 кг.

Усредненный расход: 14-15 кг на 1 см толщины на 1 м²  поверхности

Цена от 189 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.
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Теплая фасадная паропроницаемая штукатурка на перлите PZ-208

Фасадная теплая паропроницаемая высокопластичная штукатурная смесь на перлите «Weissmark» представляет собой многокомпонентную сухую смесь на основе гипсового вяжущего, молотого мрамора, перлитового песка, извести и комплекса полимерных модифицирующих и микроармирующих добавок. Для выравнивания и одновременной теплоизоляции наружных и внутренних стен, перегородок и перекрытий из бетона, кирпича, всех видов ячеистых бетонов. Упаковка 20 кг.

Расход 15 кг на 1 м2 на 10-25 мм толщины

Цена от 190 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.
	

	13
	Полимерная  шпаклевка финишная для внутренних работ KP-301

Толщина нанесения 0,5 – 5 мм.  Служит основой для последующей окраски, оклейки обоями и даже для последующих плиточных работ. Для финишного выравнивания и заглаживания оштукатуренных поверхностей стен и потолков из бетона, гипсокартона, стекломагнезитных листов и других материалов внутри помещений. Упаковка 25 кг.

Расход до 1,1 кг на 1 мм толщины на 1 м²[image: image14.jpg]



Цена от 321 руб. 00 коп.  с учетом  НДС
	330
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Смесь для гидроизоляции штукатурная WZ-701

Наиболее бюджетный вариант гидроизоляции изолирующего типа  стен и полов в квартирах, бассейнах. Практически не имеет аналогов. Водонепроницаемость около W8. Содержит расширяющуюся гелевую добавку вулканического происхождения. Может использоваться для гидроизоляции резервуаров с  питьевой водой. Упаковка 25 кг.
Толщина нанесения – от 2 см, расход около 15 кг на 1 м²  на каждый см толщины.
Цена от 259 руб. 00 коп.  с учетом  НДС

	15
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Смесь для гидроизоляции эластичная WZ-703

Для ремонта и гидроизоляции подвалов, бассейнов, ванных, фасадов и цоколей зданий. Можно наносить на  внешние и внутренние  стены из бетона, кирпича, блоков, ацеида, СМЛ, ЦСП или гипсолита. Особенно рекомендуется при гидроизоляции объектов, где поступающая снаружи вода стремиться оторвать защитное покрытие. Упаковка 25 кг.
Водонепроницаемость: W14; Толщина слоя за 1 проход:  1-4 мм; Расход: 1,4-1,5 кг/м2 на каждый 1 мм толщины гидроизоляционного слоя; 

Цена 2442 руб. 00 коп.  с учетом  НДС.



	МИКРОКАЛЬЦИТ (МРАМОР МОЛОТЫЙ)

ТУ 5716-002-48497464-2016

	НАИМЕНОВАНИЕ
	Ед. измерения
	ЦЕНА (навал) с НДС

(рубли)
	ЦЕНА (МКР.) с НДС

(рубли) 

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-5
	тн.
	3 300 
	3 600 

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-10
	тн.
	3 000
	3 300

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-20
	тн.
	2 300
	2 600

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-40
	тн.
	2 000 
	2 300 

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-50
	тн.
	1 900
	2 200

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-60
	тн.
	1 900
	2 200

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-80
	тн.
	1 800
	2 100

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-100
	тн.
	1 550
	1 850

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-160, МК-200, МК-315, МК-500
	тн.
	1 550
	1 850

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-400
	тн.
	1 550
	1 850

	Мрамор молотый (микрокальцит) МК-600
	тн.
	1 550
	1 850


