Прайс – лист на гидроизоляцию, герметики, праймеры, наливные полимерные полы (hyperroof.ru)

	МАТЕРИАЛ
	Цвет
	Упаковка
	Цена за кг, руб.
	Цена за упаковку, руб.

	Гидроизоляция

	ГИПЕРРУФ 270  (HYPERROOF 270)

Однокомпонентная жидко-вязкая полиуретановая мастика. Отличная адгезиия со всеми строительными поверхностями. Полимеризуется  до образования  высокопрочной  эластичной, долговечной мембраны. Применяется для ремонта и монтажа гидроизоляции кровель, стен, фундаментов,   сантехпомещений, отстойников, резервуаров, бассейнов, под стяжку и плитку и др.

Рекомендуемый расход:  1,5 - 2,0 кг/кв.м.
	Белый, 
серый, черный, красный, голубой, зелёный 


	Банка
1 кг
	800
	800

	
	
	Банка
6 кг
	600
	3 600

	
	
	Ведро

    25 кг
	518
	 12 950

	ГИПЕРРУФ МС  (HYPERROOF MS)
Однокомпонентная гибридная гидроизоляционная кровельная мастика  на основе полимера с концевыми силановыми группами, полимеризующаясая за счет контакта с влажностью атмосферы и образует прочную, эластичную и водонепроницаемую мембрану.
Применяется для ремонта и монтажа гидроизоляции кровель, стен, фундаментов,   сантехпомещений, отстойников, резервуаров, бассейнов, под стяжку и плитку и др.

Рекомендуемый расход:  1,5 - 2,0 кг/кв.м.
	Белый, Серый
	Банка

6 кг
	767
	4 600

	
	Белый, Серый
	Ведро

25 кг
	638
	15 950

	ГИПЕРРУФ ТР (HYPERROOF TR)

Однокомпонентная, кристально прозрачная жидкая гидроизоляционная мембрана на основе алифатических полиуретановых смол. Обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. После полимеризации образует прозрачную жестко-эластичную мембрану, устойчивую к агрессивным атмосферным и химическим воздействиям, УФО, температурным перепадам, интенсивным пешеходным и лёгким транспортным нагрузкам. Используется в системе эксплуатируемых кровель. Для защиты и гидроизоляции уже смонтированной плитки в бассейнах, на кровлях, балконах, террасах. Для зашиты металла, бетона, натурального и искусственного камня, дерева, сотового поликарбоната от старения и др.
Рекомендуемый расход:  0,8 – 1,2 кг/кв.м
	Прозрачная
	Банка

1 кг
	1 500
	1 500

	
	Прозрачная
	Банка

4 кг
	1 300
	5 200

	СИЛ 300 (SEAL 300)
Двухкомпонентная жидко-вязкая полиуретановая мастика без запаха. Отличная адгезия практически с любыми поверхностями. Быстро полимеризуется даже в толстом слое, образуя прочную, жёстко-эластичную долговечную мембрану. Для гидроизоляции стен и потолков в постоянно влажных помещениях;  под плитку, мозаику, стяжку; для бассейнов, резервуаров, в том числе с питьевой водой, для замкнутых, плохо проветриваемых помещений,  
 Рекомендуемый расход:  1,2 - 1,5 кг/кв.м.
	Белый, голубой
	Комплект

7 кг
	786
	5 500

	ЛАСТОФЛЕКС ST (LASTOFLEX ST)
Жидко-вязкая однокомпонентная силиконовая мастика для 
обработки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Быстро полимеризуется до образования эластичной паропроницаемой мембраны. Отличная адгезия ко всем строительным поверхностям. Для гидроизоляции кровель, стен, потолков, фасадов, фундаментов, пенополиуретана; под плитку, под стяжку и др.

   Рекомендуемый расход:  1,3 - 1,8 кг/кв.м.
	Белый, серый
	Ведро
4,5 кг
	488,89
	2 200

	АКСЕЛЕРАТОР (ACCELERATOR)
Ускоритель полимеризации для однокомпонентных полиуретановых мастик. Добавление АКСЕЛЕРАТОРА позволяет создать гомогенный слой при более коротком времени даже при низких и отрицательных температурах.

Расход: не более 1 кг на 25 кг мастики!!!
	Прозрач-ный
	Банка 

1 кг
	1 350
	1 350

	Праймеры (грунтовочные материалы)

	 ПРАЙМЕР  VL
Однокомпонентный полиуретановый праймер глубокого проникновения. Используется для грунтования дерева, камня, металла, бетонных, цементно-песчаных стяжек, битумных и асфальтовых поверхностей перед нанесением финишных полимерных  покрытий. Как пропитка для упрочнения и обеспыливания слабых стяжек. Как самостоятельное защитное покрытие для поверхностей, подвергающихся постоянному воздействию влаги, химически агрессивных сред, интенсивным абразивным, ударным и вибрационным нагрузкам. 

Рекомендуемый расход: 0,1-0,5 кг/кв.м.
	Прозрачный
	Ведро 

1 кг
	825
	825

	
	
	Ведро 

4 кг
	675
	2 700

	
	
	Ведро 

17 кг
	600
	10 200

	ПРАЙМЕР  VL 2K

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка предназначенная для улучшения адгезии нескоторых полимерных продуктов на пористых поверхностях.

 Не содержит растворитель.
	Прозрачный
	Компл. 10 кг.
	880
	8 800

	ПРАЙМЕР  DM
Жидкая грунтовка предназначенная для улучшения адгезии полимерных продуктов на непористых подложках, созданная на основе смеси растворителей и органо-функциональных силанов.

Быстросохнущая бесцветная жидкость, которая не оставляет пятен на поверхности.
Применяется для предварительной обработки непористых поверхностей, таких как стекло, глазурованная плитка, полированные мраморные и металлические основания, в сочетании с полиуретановыми покрытиями.

	Прозрачный
	Банка 0,5 кг
	840
	420

	
	
	Банка    1 кг
	800
	800

	ПРАЙМЕР  WB
Двухкомпонентный эпоксидный материал на водной основе, без запаха. Используется для обработки строительных поверхностей как защитное, гидроизоляционное, обеспыливающее и связывающее покрытие. Также используется для грунтования влажных, слабых, пористых, глянцевых поверхностей перед нанесением полимерных покрытий. Как связующее покрытие между старым и новым бетоном.
В системе гидроизоляции подвала изнутри.

Рекомендуемый расход: 0,1-0,8 кг/кв.м.


	Прозрач-

ный
	Комплект 

4 кг
	825
	 3 300

	
	
	Комплект

20 кг
	690
	13 800

	Пропитка для обеспыливания бетона

	АНТИДАСТ (ANTYDUST)

Пропитка для обеспыливания, упрочнения, герметизации старых и новых бетонных и мозаичных полов.  Без запаха.

Используется на паркингах, в гаражах, складах, цехах, промышленных и производственных помещениях и др.  Не требует повторного нанесения. После обработки бетонные полы не пылят даже при жёстких абразивных нагрузках, не впитывают влагу, не разрушаются от воздействия, кислот, щелочей, бензина, масел и др.
Рекомендуемый расход:  0,15 - 0,35 кг/ кв.м.

	Прозрачный
	Ведро,
 10 л
	По 
запросу
	По запросу

	Герметики

	ЭЛАСТОСИЛ  / ЭЛАСТОФЛЕКС
Однокомпонентный полиуретановый герметик. Тиксотропный. Низкомодульный. Не изменяет объем при полимеризации, обладает исключительной адгезией к большинству строительных поверхностей. Эластичный, морозостойкий, долговечный. 


	Белый, 

серый,

бежевый,

коричневый,

черный


	Туба

600 мл
	-
	360

	ПУ-20 
	ПУ-30 
	ПУ-40
	ПУ-50
	
	
	
	

	Мягкий и эластичный. Для герметизации подвижных строительных конструкций 
	Средней жёсткости и эластичности. Для герметизации различных строительных конструкций  
	Жесткий и прочный герметик. для статичных конструкций, в том числе как клей-герметик
	Твердый и прочный клей-герметик Для статичных конструкций
	
	
	
	

	ЭЛАСТОСИЛ PU25, PU50
Однокомпонентный полиуретановый герметик. Тиксотропный. Низкомодульный. Не изменяет объем при полимеризации, обладает исключительной адгезией к большинству строительных поверхностей. Эластичный, морозостойкий, долговечный. 
	Белый, Серый, Коричневый, Красный, Черный, Бежевый
	Картридж 310 мл
	-
	250

	ПУ 25
	ПУ 50
	
	
	
	

	Средней жёсткости и эластичности. Для герметизации различных строительных конструкций
	Твердый и прочный клей-герметик Для статичных конструкций
	
	
	
	

	ЭЛАСТОБОНД  (ELASTOBOND)

Однокомпонентный герметик на гибридных полимерах для герметизации влажных и мокрых поверхностей. Безусадочный. Тиксотропный. Быстро полимеризуется при взаимодействии с водой. Обладает отличной адгезией к любым поверхностям, высокой механической прочностью, стойкостью к УФО. Не вызывает коррозию металлов, не повреждает амальгамный слой.
	Серый,

Белый,
Прозрачный
	Картридж

280 мл
	-
	450

	S 400 

Ацетатный силиконовый герметик с содержанием фунгицидов (санитарный). Быстро полимеризуется, обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. Эластичный. Предотвращает образование грибка на поверхности. Для внутренних работ. Не применяется в аквариумах.
	Прозрачный


	Картридж

280 мл
	-
	170

	S 900 
Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик. Обладает отличной адгезией к большинству поверхностей, в том числе покрытых лаком. Механически прочный, стойкий к атмосферным воздействиям, эластичный. Не вызывает коррозию металлов. 

Для внутренних и наружных работ.


	Прозрачный,
Серый,

Тёмно-серый,

Белый, 
Чёрный,
Дуб
	Картридж

280 мл
	-
	330

	ELASTOTAN
Однокомпонентный  герметик, полимеризующийся  за счет взаимодействия с влажностью воздуха предназначенный  для герметизации различных соединений строительных конструкций.

Полимеризуется при комнатной температуре для получения эластичного уплотнения с низким модулем упругости. После отверждения он имеет возможность деформации в широком диапазоне температур.
Сочетает в себе преимущества эластомерного герметика с низким модулем упругости с адгезией без грунтовки на большинстве строительных материалов, включая пористые подложки.

	Серый
	Картридж

280 мл
	-
	270

	S-HI TEMP
Ацетатный высокотемпературный силиконовый герметик. Отличная грунтовочная адгезия к большинству обычных непористых оснований. Поддерживает упругие свойства при непрерывных температурах до 270oC.
	Красный, Черный
	Картридж

280 мл
	-
	320

	FIRESEAL W
тиксотропный герметик для сочленений, которые подвержены воздействию экстремально высоким температурам, до 1200 OC. Продукт полимеризуется при физической сушке. 

Имеет очень хорошую адгезию к металлическим, деревянным, синтетическим поверхностям и бетонным поверхностям.
	Черный
	Картридж

280 мл
	-
	270

	Наливные полимерные и защитные покрытия

	ПУР 7100  (PUR 7100)

Однокомпонентный жидкий материал на основе полиуретана.  Полимеризуется, образуя прочное, тонкослойное покрытие, стойкое к химическим и абразивным  нагрузкам. Для полов в жилых и офисных помещениях; в складах, гаражах, на балконах, террасах и др. Для защиты стен и потолков в подъездах, в помещениях с повышенной влажностью и высокой концентрацией агрессивных веществ. Для антикоррозионной защиты металла, бетона, для гидроизоляции дерева, кирпича, стяжек, плитки и др. В системе гидроизоляции  отстойников, выгребных ям и т. д.

Рекомендуемый расход:  0,2 - 0,8 кг/ кв. м. 
	Серый, бежевый



	Банка 

4 кг
	665
	2 660

	
	
	Ведро 

19 кг
	595
	11 300

	КОТ 2100  (COAT 2100)

Двухкомпонентный полиуретановый материал. Не содержит растворитель. Обладает отличной адгезией. Образует гладкое, бесшовное, глянцевое жёстко-эластичное  покрытие толщиной 2-6 мм. Для устройства наливных полов в жилых, общественных и промышленных помещениях. В системе 3-D полов. Химический стойкий. Имеет высокую сопротивляемость ударным, абразивным и вибрационным нагрузкам. Покрытие может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне, поэтому применяется, в том числе, и на открытых площадках (паркинги, террасы, балконы и др.). Расход:  3 – 9 кг/кв.м. 
	Белый, серый
	Комплект 28 кг
	455
	12 740


	СИЛ 770 (SEAL 770)

Однокомпонентный алифатический полиуретановый лак. Нежелтеющий, химически стойкий. 

Образует жестко-эластичное, высокопрочное покрытие, устойчивое к воздействию УФО, низких температур, химически-агрессивных сред, ударных и абразивных нагрузок. Для защитного, гидроизоляционного, антикоррозийного покрытия натурального и искусственного камня, дерева, кирпича, бетона, металла, а также финишного покрытия в системе наливных и бетонных полов.
Рекомендуемый расход:  0,2 - 0,8 кг/кв.м.
	Прозрач-

ный


	Банка 
1 кг
	1 200
	 1 200

	
	
	Ведро
 4 кг
	1000
	4 000

	
	
	Ведро

17 кг
	880
	14 960

	СИЛ 400  (SEAL 400)

Однокомпонентное защитное покрытие на основе алифатического полиуретана. Отличная адгезия к любым поверхностям. Полимеризуясь, образует жёсткое и одновременно эластичное грязеотталкивающее покрытие. Не изменяет цвет и внешний вид при длительном воздействии прямых солнечных лучей Для защиты полиуретановых и других покрытий от промышленных загрязнений, механических нагрузок, УФО, кислотных дождей, истирания. Как самостоятельное защитное покрытие для любых строительных конструкций. 
Для защиты ППУ от УФО. 
В системе наливных эпоксидных и полиуретановых полов. 

Рекомендуемый расход:  0,25 - 0,5 кг/ кв.м.
	Серый
	Банка 0,9 кг
	1 222
	1 100

	
	Белый, серый, красно-кирпичный, зеленый, голубой
	Банка 

4 кг
	950
	3 800

	
	Серый, красно-кирпичный
	Ведро 

19 кг
	871
	16 550


	Москва           +7  (495) 109 – 01 - 65

Электролитный пр-д, Дом 3, Стр 2
	Екатеринбург     +7 (343) 302-19-60

ул. Монтажников – 4 (территория базы АПК).

	Челябинск         +7 (351) 225-75-74
Комсомольский пр-т, 10 К
	Тюмень     +7 ( 3452 )  79 – 10 – 20
ул. Пермякова, д.1, оф 215 (БЦ «Нобель»)



